测试题

选择题 每题5分

1. 我们云主机采用了什么平台（A）
2. Vmware平台 C，openstack平台
3. Kvm平台 D，vmware+vmworkstation平台
4. 以下对gpn描述不正确的是（Ｂ）

A，GPN是一条点到点的物理专线 B，GPN是一条建立在公网之上的vpn专线

C，ＧＰＮ也是一条跨国专线 D，ＧＰＮ也是一条国内可用专线

1. BGP线路的好处是（A）
2. 解决了互联互通问题，能够自动选路 B，使用动态IP
3. BGP让带宽变得很大 D，BGP让带宽变得灵活
4. 虚实结合的主要作用是（C）

A，使云主机和其他外部云主机连通 B，使云主机和云硬盘连通

C，使云主机和物理服务器连通 D，以上说法都对

5，在中国大陆地区宿主机硬件设备目前最好的节点（B）

A，兆维节点 B，青年路节点

C，马驹桥节点 D，无锡节点

6, 以下选项我们产品中没有的是（D）

A，同城专线 B，省际专线

C，GPN专线 D，PPTP专线

7，对象存储相对最好的理解方式是（A）

A，类似于网盘，提供URL B，相当于硬盘

1. 相当于磁盘 D，相当于CPU

8，CDN产品不能解决用户的问题的是（D）

A，网站加速 B，视频加速

1. 网络优化 D，硬盘加速

9，以下对虚实结合描述正确的是（C）

A，用户可以加块物理硬盘在云主机上 B，用户可以加物理cpu在云主机上

1. 用户可以在idc机房的物理主机与云主机互联 D，用户可以加块物理网卡在云主机上

10，性能型硬盘IOPS为多少（A）

1. 上限3000 B，下限3000

C，不限3000 D，随机3000

判断填空题 每题5分　（若为错误，请在旁边列出错在哪里）

1. 云主机带宽购买可以分别购买每台云主机的（N）
2. 对象存储的容量可以固定购买( N )
3. 北京同城内云主机只能用同城专线，不能用GPN。 (N )

4, 标准型云主机和高性能云主机的区别是\_\_\_主频减半\_\_\_\_\_.

简答题 每题15分

1. 请列出我们有云主机的国家和这些国家线上有哪点（若一个城市内有多个点也请列出具体机房名称）

中国（北京兆维、马驹桥、青年路，无锡）

台湾，香港，新加坡，德国（法兰克福），美国（洛杉矶，纽约，达拉斯），荷兰（阿姆斯特丹），日本。

2 请列出五线BGP的具体五线

电信、联通、教育网、移动、海外